XM7 - SAVEROM2 UTILITY

SAVEROM2ユーティリティを使用したROM抽出
(FM77AV40/EX/SX・XM7 V1/V2/V3対応)

## はじめに

> XM7 V3を動かすにはFM77AV40EX/SXのROMデータが必要ですが、このどちらかの機種、もしくはFM77AV40+F-BASIC V3.4L20システムディスク(AV40専用版)を用いてROMセーブを行う専用ツールを作成しました。このツールの使用法を説明します。
> （専用ツール「SAVEROM2」はXM7 V3.1L30以降のアーカイブに含まれています。）
> 以下の環境が必要になります。
> - FM77AV40EX/SX またはFM77AV40とF-BASIC V3.4L20システムディスク(AV40専用版)
> - PC-98シリーズ、FM TOWNSシリーズもしくはPC/AT互換機＋3.5インチフロッピードライブ×１
> - MS-DOS V3.1以降、またはWindows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1 (95/98/2000/XP/7で確認済み,x64版は要武田氏作MS-DOS Player)

## ブートフロッピー作成

> (1)3.5インチ2DD・720KBフォーマット済みのフロッピーを１枚用意します。
> Windows XP/Vista/7で720KBフォーマットを行うには、コマンドプロンプトを開いて FORMAT A: /T:80 /N:9 (フロッピードライブのドライブレターがA:の場合) としてください。
> (2)MS-DOSプロンプト(コマンドプロンプト)を開き、SAVEROM2.COMを使用してフロッピーへ書き込みます。コマンドラインにはフロッピードライブのドライブレターを指定します。SAVEROM2.COMは16ビットコードで書かれているので、64ビット版OSの場合、武田氏作のMS-DOS Playerが必要です。
> 例)PC/AT互換機 32ビット版OSの場合→C:\>SAVEROM2 A
> 例)PC/AT互換機 64ビット版OSの場合→C:\>MSDOS SAVEROM2 A

## 実行

> 上で作成したディスクはFM77AV40/EX/SXでブートできます。
> ブートすると自動でROMセーブを開始します。終了メッセージが表示されると完了です。

## 取り出し

> セーブ後のディスクは720KB MS-DOSフォーマットになっているので、直接エクスプローラ等でアクセスできます。含まれているファイルを全てコピーして完了です。
> ディスクには以下のファイルが作成されます。

> ファイル名 | ファイルサイズ | 内容 | 配置空間 | 配置アドレス | V1 | V2 | V3
> --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
> FBASIC30.ROM | 31,744 bytes | F-BASIC V3.0, F-BIOS | メイン | $38000-$3FBFF | ○ | ○ | ○
> BOOT_BAS.ROM | 512 bytes | ブートROM (BASICモード) | メイン | $3FE00-$3FFFF | ○ | − | −
> BOOT_DOS.ROM | 512 bytes | ブートROM (DOSモード) | メイン | $3FE00-$3FFFF | ○ | − | −
> SUBSYS_C.ROM | 10,240 bytes | 8x8フォント、サブモニタROM (タイプC) | サブ | $1D800-$1FFFF | ○ | ○ | ○
> KANJI1.ROM | 131,072 bytes | JIS83準拠第1水準漢字・非漢字 | I/O | 4バイトI/O経由 | △ | ○ | ○
> KANJI2.ROM | 131,072 bytes | JIS83準拠第2水準漢字 | I/O | 4バイトI/O経由 | − | − | ○
> DICROM.ROM | 262,144 bytes | 漢字変換辞書 | メイン | $2E000-$2EFFF | − | − | ○
> INITIATE.ROM | 8,192 bytes | FM77AVイニシエータ | メイン | $36000-$37FFF | − | ○ | ○
> SUBSYS_A.ROM | 8,192 bytes | サブモニタROM3 (タイプA) | サブ | $1E000-$1FFFF | − | ○ | ○
> SUBSYS_B.ROM | 8,192 bytes | サブモニタROM3 (タイプB) | サブ | $1E000-$1FFFF | − | ○ | ○
> SUBSYSCG.ROM | 8,192 bytes | キャラクタROM, サブモニタROM1/2 (4バンク) | サブ | $1D800-$1DFFF | − | ○ | ○
> EXTSUB.ROM | 49,152 bytes | 拡張サブモニタROM (タイプD,E) | メイン | $2E000-$2EFFF | − | − | ○
> BOOT_MMR.ROM | 512 bytes | 隠しブートROM | メイン | $2EE00-$2EFFF | △ | − | △

> FM77AV40からROMデータを吸い出した場合、実機に拡張サブモニタROMが搭載されていないため、そのままではXM7 V3を起動できません。MKEXTSUB.exeを使用してFM77AV40専用版のF-BASIC V3.4L20のディスクイメージから拡張サブモニタROM相当のデータ(EXTSUB.ROM)を抽出する必要があります。
> (MKEXTSUB.exeはXM7本体のアーカイブには含まれないので、別途ダウンロードする必要があります。)

XM7のページへ
yasushi＠tanaka.ネット.
(半角英数にしてください)
ryu.takegami@mbg.nifty.com.